1 Verzeichnisse
===============

- Driver:   Treiber und DLLs für div. Windows-Versionen
- DOK:      Dokumentation (PDF-Format)
- I332Demo: Demoprogramm für I332
- Common:   Schnittstellen-Definitionen der I332.DLL
            für Visual-Basic, C/C++ und Delphi

2 Hinweise zur Installation
===========================

Notwendige Treiberdaten finden sich im Unterverzeichnis Win32\Driver
und dort im Unterverzeichnis für die jeweilige Windows-Version.

2.1 Windows 95/98/ME
--------------------

2.1.1 I332-ISA/PCI
------------------
Unter diesen Windows-Versionen sind keine Treiber erforderlich.
Die I332.DLL bzw. CNC_332.EXE bzw. I332Demo.EXE kann direkt verwendet
werden.

Für die PCI-Version der I332 können die Abfragen des Hardware-Managers
bei der Installation jeweils mit ok bestätigt werden.

2.1.2 I332-USB
--------------
Es ist der Treiber EZUSB.SYS bzw. zur Installation die Datei EZUSB2k.inf
notwendig. Der Treiber findet sich im Unterverzeichnis Win9x_ME\USB.

2.2 Windows NT
--------------

2.2.1 I332-ISA/PCI
------------------
Für diese Windows-Version ist der Treiber GWIOPM.SYS notwendig. Unter
einem Admin-Account kann das Programm I332Demo.EXE bzw. die I332.DLL
ohne explizite Installation genutzt werden, wenn sich dieser Treiber im
gleichen Verzeichnis wie die Applikation befindet. Ansonsten muß der
Treiber unter einem Admin-Account mit Hilfe des Programms Inst_332.EXE
zunächst installiert werden und steht dann für andere Benutzer zur
Verfügung.
Installationsprogramm und Treiber stehen im Verzeichnis WinNT zur Verfügung.

2.2.2 I332-USB
--------------
Die USB-Version wird nicht unterstützt.

2.3 Windows 2000/XP
-------------------

2.3.1 I332-ISA
--------------
Da die ISA-Version der I332-Karte nicht Plug-and-Play-fähig
ist, Win2k/XP aber auf dieser Technologie aufsetzt, muß der Treiber für
die I332-ISA-Version explizit installiert werden. Dies kann wie unter
Windows NT mit dem Hilfsprogramm Inst_332.EXE (s. Kap. 2.2.1) erfolgen.

2.3.2 I332-PCI
--------------
Die PCI-Version der I332-Karte wird wie unter Win9x/ME vom
Hardware-Manager erkannt. Die Treiber-Installation läuft in der Regel
folgendermaßen ab ( geringfügig unterschiedlich unter Win2000/XP):

· Eingabefenster des Hardware-Assistenten
  > Eingaben des Benutzers

· Win2000/XP erkennt die PCI-Karte und startet den Hardware-Assistenten
  > weiter
· "Passenden Treiber für das Gerät suchen?"
  > weiter
· "Andere Quellen für die Suche"
  > Auswahl: "Andere Quelle angeben"
  > weiter
· Es erscheint ein Eingabe-Dialog, mit dem auch der Rechner nach dem
  passenden Verzeichnis durchsucht werden kann ("Durchsuchen"):
  > Verzeichnis Win2k_XP/PCI auswählen
  > Treiber GWIOPM.INF auswählen
  > OK
· Es erscheint der Hinweis, daß der Treiber nicht durch MS signiert
  ist. Dieser Hinweis kann ignoriert werden.
  > weiter
· "Für folgendes Gerät wurde ein Treiber gefunden: PCI-Device"
  > weiter
· "Fertigstellen des Assistenten: I332-PCI"
  > fertigstellen

2.3.3 I332-USB
--------------
Die USB-Version wird ebenfalls vom Hardware-Manager erkannt; die
Installation läuft analog der PCI-Installation. Der Treiber
EZUSB.sys bzw. EZUSB2k.inf findet sich entsprechend unter Win2k_XP\USB.
